|  |  |
| --- | --- |
| Windows-Netzwerkdiagnose | [Herausgeberdetails](file:///C%3A%5CUsers%5CS%5CAppData%5CLocal%5CDiagnostics%5C460911090%5C2010051920.000%5CResultReport.xml#Publisher) |
| **Gefundene Probleme** |
| [Problem mit dem Drahtlosadapter oder Zugriffspunkt](file:///C%3A%5CUsers%5CS%5CAppData%5CLocal%5CDiagnostics%5C460911090%5C2010051920.000%5CResultReport.xml#3)**Problem mit dem Drahtlosadapter oder Zugriffspunkt** | Ermittelt |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Drahtlosadapter zurücksetzen | *Abgeschlossen* |
| Router- oder Zugriffspunktprobleme untersuchen | *Abgeschlossen* |
| Weitere Informationen zu Drahtloskonnektivitätsproblemen finden Sie unter "Windows-Hilfe und Support". | *Abgeschlossen* |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Gefundene Probleme | [Erkennungsdetails](file:///C%3A%5CUsers%5CS%5CAppData%5CLocal%5CDiagnostics%5C460911090%5C2010051920.000%5CResultReport.xml#Detection) |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Problem mit dem Drahtlosadapter oder Zugriffspunkt** | Ermittelt |  |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Drahtlosadapter zurücksetzen** | *Abgeschlossen* |

 |
|

|  |
| --- |
| Netzwerkdiagnoseprotokoll |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Dateiname:  | [DEB7F017-81BA-487B-8DAB-8B6AB023CEF6.Repair.1.etl](file:///C%3A%5CUsers%5CS%5CAppData%5CLocal%5CDiagnostics%5C460911090%5C2010051920.000%5CDEB7F017-81BA-487B-8DAB-8B6AB023CEF6.Repair.1.etl) |

 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Router- oder Zugriffspunktprobleme untersuchen** | *Abgeschlossen* |

 |
| Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie mit einem Hotspot oder Domänennetzwerk verbunden sind. Andernfalls: 1. Entfernen Sie das Gerät bzw. schalten Sie es aus. 2. Warten Sie 10 Sekunden, nachdem die Lampen des Geräts aus sind. 3. Schalten Sie das Gerät ein bzw. schließen Sie es an die Steckdose an. Zum Neustarten eines Routers oder Zugriffspunkts mit integriertem Akku drücken Sie kurz die Rücksetztaste. |
|

|  |
| --- |
| Netzwerkdiagnoseprotokoll |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Dateiname:  | [58A08CDE-FBE1-4429-A357-7CD4482035C3.Repair.4.etl](file:///C%3A%5CUsers%5CS%5CAppData%5CLocal%5CDiagnostics%5C460911090%5C2010051920.000%5C58A08CDE-FBE1-4429-A357-7CD4482035C3.Repair.4.etl) |

 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Weitere Informationen zu Drahtloskonnektivitätsproblemen finden Sie unter "Windows-Hilfe und Support".** | *Abgeschlossen* |

 |
| Das Drahtloskonnektivitätsproblem kann nicht behoben werden. |

 |
| Erkennungsdetails |  |

|  |
| --- |
| Diagnoseinformationen (Netzwerkadapter) |
|

|  |
| --- |
| Details zu Netzwerkadapter Diagnose: Treiberinformationen für Netzwerkadapter Drahtlosnetzwerkverbindung: Beschreibung . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Hersteller . . . . . . . . . : Atheros Communications Inc. Anbieter . . . . . . . . . . . : Microsoft Version . . . . . . . . . . . : 2.0.0.74 INF-Dateiname . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netathr.inf INF-Dateidatum . . . . . . . . . : Montag, 13. Juli 2009 20:46:26 Abschnittsname . . . . . . . . . : ATHR\_DEV\_OS61\_10891A3B.ndi Hardware-ID . . . . . . . . . . : pci\ven\_168c&dev\_002b&subsys\_10891a3b Instanzstatusflags . . . . . : 0x180200a Geräte-Manager-Statuscode . . : 0 Schnittstellentyp . . . . . . . . . . . . : 71 Typ des physikalischen Mediums . . . . . . : 9 |

 |

|  |
| --- |
| Diagnoseinformationen (Drahtloskonnektivität) |
|

|  |
| --- |
| Details zu Drahtloskonnektivität Diagnose: Informationen zur Verbindung, die momentan diagnostiziert wird Schnittstellen-GUID: a971a4ae-7e8c-4be2-8525-417d6cf7bc3e Schnittstellenname: Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Schnittstellentyp: Systemeigenes WiFi Profil: tsunami SSID: tsunami SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: NeinEs wurde eine Verbindungsstörung diagnostiziert. ID für die automatische Konfiguration 12 Verbindungs-ID 13Zusammenfassung für den Verbindungsstatus Verbindung wurde gestartet um: 2010-05-19 22:10:01-881 Profilübereinstimmung: Erfolg Präzuordnung: Erfolg Zuordnung: Fehlgeschlagen Sicherheit und Authentifizierung: Nicht gestartetListe der sichtbaren Zugriffspunkte: 12 Element(e) insgesamt, 12 Element(e) angezeigt BSSID BSS-Typ PHY Signal(dB) Kan./Freq. SSID-------------------------------------------------------------------------00-18-F3-6B-40-FA Infra g -92 1 Batcave00-11-20-1B-25-50 Infra g -88 1 (Unbenanntes Netzwerk)00-19-70-2E-64-89 Infra <unbekannt> -85 6 TDC-CB0800-11-5C-61-C4-60 Infra g -84 6 tsunami00-26-18-10-76-DE Infra g -86 11 zECV5Xa700-11-20-1B-3C-60 Infra g -71 11 (Unbenanntes Netzwerk)00-12-CF-D0-91-5C Infra g -85 2 SkyLine48400-14-A8-24-D2-31 Infra g -10 6 wayport00-14-A8-24-D2-30 Infra g -95 6 netpoint00-24-36-A9-25-D9 Infra <unbekannt> -93 11 Time Capsule00-26-F2-63-05-D2 Infra <unbekannt> -94 11 FULLRATE05D200-02-CF-C4-F1-C0 Infra g -95 6 SodeVerbindungsverlauf Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 12 Liste der sichtbaren Netzwerke: 11 Element(e) insgesamt, 11 Element(e) angezeigt BSS-Typ PHY Sicherheit Signal(RSSI) Kompatibel SSID ------------------------------------------------------------------------------ Infra g Ja 10 Ja Batcave Infra g Ja 58 Ja (Unbenanntes Netzwerk) Infra <unbekannt> Ja 30 Ja TDC-CB08 Infra g Ja 32 Ja tsunami Infra g Ja 28 Ja zECV5Xa7 Infra g Ja 30 Ja SkyLine484 Infra g Nein 100 Ja wayport Infra g Nein 4 Ja netpoint Infra <unbekannt> Ja 8 Ja Time Capsule Infra <unbekannt> Ja 6 Ja FULLRATE05D2 Infra g Ja 4 Ja Sode Liste der bevorzugten Netzwerke: 7 Element(e) Profil: eduroam SSID: eduroam SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: tsunami SSID: tsunami SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Ja Profil: 101 SSID: 101 SSID-Länge: 3 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Nein Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: WMM SSID: WMM SSID-Länge: 3 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: aaaaaaabbbbbbcccc SSID: aaaaaaabbbbbbcccc SSID-Länge: 17 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: Arcor-79DE54 SSID: Arcor-79DE54 SSID-Länge: 12 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: GO SSID: GO SSID-Länge: 2 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Informationen zur Verbindungs-ID 13 Verbindung wurde gestartet um: 2010-05-19 22:10:01-881 ID für die automatische Konfiguration 12 Profil: tsunami SSID: tsunami SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Vorzuordnung und Zuordnung Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Konnektivitätseinstellungen (IHV): Nein Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Sicherheitseinstellungen (IHV): Nein Das Profil entspricht den Netzwerkanforderungen: Erfolg Vorzuordnungsstatus: Erfolg Zuordnungsstatus: Fehler 0x00038002 Verknüpfungsgrundcode: 0x00000002 Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 11 Liste der sichtbaren Netzwerke: 11 Element(e) insgesamt, 11 Element(e) angezeigt BSS-Typ PHY Sicherheit Signal(RSSI) Kompatibel SSID ------------------------------------------------------------------------------ Infra g Ja 10 Ja Batcave Infra g Ja 56 Ja (Unbenanntes Netzwerk) Infra <unbekannt> Ja 34 Ja TDC-CB08 Infra g Ja 28 Ja tsunami Infra g Ja 26 Ja zECV5Xa7 Infra g Ja 32 Ja SkyLine484 Infra g Nein 6 Ja wayport Infra g Nein 4 Ja netpoint Infra <unbekannt> Ja 8 Ja Time Capsule Infra <unbekannt> Ja 6 Ja FULLRATE05D2 Infra g Ja 4 Ja Sode Liste der bevorzugten Netzwerke: 7 Element(e) Profil: eduroam SSID: eduroam SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: tsunami SSID: tsunami SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Ja Profil: 101 SSID: 101 SSID-Länge: 3 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Nein Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: WMM SSID: WMM SSID-Länge: 3 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: aaaaaaabbbbbbcccc SSID: aaaaaaabbbbbbcccc SSID-Länge: 17 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: Arcor-79DE54 SSID: Arcor-79DE54 SSID-Länge: 12 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Profil: GO SSID: GO SSID-Länge: 2 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein Verbindbar: Nein Ursache: 0x00028002 Informationen zur Verbindungs-ID 12 Verbindung wurde gestartet um: 2010-05-19 22:09:54-253 ID für die automatische Konfiguration 11 Profil: tsunami SSID: tsunami SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Vorzuordnung und Zuordnung Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Konnektivitätseinstellungen (IHV): Nein Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Sicherheitseinstellungen (IHV): Nein Das Profil entspricht den Netzwerkanforderungen: Erfolg Vorzuordnungsstatus: Erfolg Zuordnungsstatus: Fehler 0x00038002 Verknüpfungsgrundcode: 0x00000002 Informationen zur Verbindungs-ID 11 Verbindung wurde gestartet um: 2010-05-19 22:09:13-095 ID für die automatische Konfiguration 11 Profil: tsunami SSID: tsunami SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicher |

 |

|  |
| --- |
| Diagnoseinformationen (Drahtloskonnektivität) |
|

|  |
| --- |
| Details zu Drahtloskonnektivität Diagnose: Vollständige Informationen zu dieser Sitzung finden Sie im Drahtloskonnektivitäts-Informationsereignis.Hilfsprogrammklasse: Automatische Konfiguration Initialisierungsstatus: ErfolgInformationen zur Verbindung, die momentan diagnostiziert wird Schnittstellen-GUID: a971a4ae-7e8c-4be2-8525-417d6cf7bc3e Schnittstellenname: Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Schnittstellentyp: Systemeigenes WiFi Profil: tsunami SSID: tsunami SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: NeinErgebnis der Diagnose: Problem ermittelt Ausgabe verwiesen an: RNWF MSM Helper ClassFehlerursache:Es konnte keine Verbindung mit "tsunami" hergestellt werden.Wiederholen Sie den Verbindungsversuch.Wiederherstellungsoption:Drahtlosnetzwerkadapter zurücksetzenDadurch wird der Netzwerkadapter "Drahtlosnetzwerkverbindung" auf dem Computer deaktiviert und anschließend aktiviert. |

 |

|  |
| --- |
| Diagnoseinformationen (Drahtlosnetzwerkadapter) |
|

|  |
| --- |
| Details zu Drahtlosnetzwerkadapter Diagnose: Vollständige Informationen zu dieser Sitzung finden Sie im Drahtloskonnektivitäts-Informationsereignis.Hilfsprogrammklasse: Systemeigene WiFi-MSM Initialisierungsstatus: ErfolgInformationen zur Verbindung, die momentan diagnostiziert wird Schnittstellen-GUID: a971a4ae-7e8c-4be2-8525-417d6cf7bc3e Schnittstellenname: Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Schnittstellentyp: Systemeigenes WiFi Profil: tsunami SSID: tsunami SSID-Länge: 7 Verbindungsmodus: Infra Sicherheit: Ja Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: NeinErgebnis der Diagnose: Problem ermitteltFehlerursache:Fehler bei der Drahtloszuordnung zu "tsunami".Vom Router bzw. Zugriffspunkt wurde keine Antwort empfangen.Detaillierte Fehlerursache:Fehler bei der Drahtlosverknüpfung mit diesem Netzwerk. Es wurde keine Antwort vom Drahtlosrouter oder Zugriffspunkt empfangen.Wiederherstellungsoption:Suchen Sie nach den Ursachen für eine geringe Drahtlossignalqualität.Das Signal ist aufgrund der Entfernung oder einer Störung schwach.Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie in "Hilfe und Support" von Windows. |

 |

|  |
| --- |
| Netzwerkdiagnoseprotokoll |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Dateiname:  | [DEB7F017-81BA-487B-8DAB-8B6AB023CEF6.Diagnose.0.etl](file:///C%3A%5CUsers%5CS%5CAppData%5CLocal%5CDiagnostics%5C460911090%5C2010051920.000%5CDEB7F017-81BA-487B-8DAB-8B6AB023CEF6.Diagnose.0.etl) |

 |

|  |
| --- |
| Andere Netzwerkkonfiguration und Protokolle |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Dateiname:  | [NetworkConfiguration.cab](file:///C%3A%5CUsers%5CS%5CAppData%5CLocal%5CDiagnostics%5C460911090%5C2010051920.000%5CNetworkConfiguration.cab) |

 |